***Замер пропускной способности***

nuttcp -T10 -R2M -r -u 172.20.22.98 - *от КМУТа к серверу*

nuttcp -T10 -R2M -u 172.20.22.98 - *от сервера к КМУТу*

*Т – время замера, сек; R – на сколько нагружаем канал(в примере выше на 2 Мбит/с)*

***Проверка SNMP***

*snmpwalk -t 2 -r 1 -v 1 -c public -Oq 10.30.5.91*

***Проброс NAT***

*iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.8:443*

***Информация об интерфейсе***

*ethtool -I ethX*

***Полная информация об интерфейсе***

*ethtool -S ethX*

***Мигание сетевой карты***

*ethtool -p ethX 15 – где 15 секунд*

***Изменение скорости интерфейса***

*ethtool -s eth1 speed 10 duplex full autoneg on*